Linea R-STOP

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA** | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |

* n. … fermo corsa entrata/uscita realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 presso-piegata composto da n°1 elemento fisso, ancorato con n°2 viti M10 al profilo binario e n°1 elemento basculante con ritorno a molla a chiusura del binario. [Cat. REGO - prodotto \_ Fine Corsa entrata/uscita \_ cod. 201672].

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA** | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |

* n. … fermo corsa entrata/uscita realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 presso-piegata composto da n°1 elemento fisso, ancorato con n°2 viti M10 al profilo binario e n°1 elemento basculante con ritorno a molla a chiusura del binario. [Cat. REGO - prodotto \_ Fine Corsa entrata/uscita \_ cod. 201672].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

* i ripristini dell’impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
* la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;
* la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

**NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.