

F STOP CRAB 630

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA** | Piastra di ancoraggio per linea flessibile Tipo C (UNI 11578) per supporto metallico aggraffato |

Fornitura di piastra di ripartizione per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall’alto costituito da linea flessibile orizzontale con cavo in acciaio, conforme e certificata Tipo C (linea vita) nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. Interasse aggraffature da 580 a 600 mm. L’interasse massimo tra due supporti è di 15 m [Cat. REGO - prodotto F STOP CRAB 630- cod.203003].

Estruso CAT 630 lavorato con asolature e accoppiato a due morsetti CRAB Tipo C. Dispositivo idoneo per ospitare ancoraggi di estremità ed intermedi di tutti i sistemi F-Stop CAT, in kit con n.2 morsetti CRAB tipo C, n°8 viti M8x20 con pasta autobloccante e n°8 grani con pasta autobloccante per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni e condizioni d'uso su scheda tecnica.

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA** | Piastra di ancoraggio per linea flessibile Tipo C (UNI 11578) per supporto metallico aggraffato |

Fornitura e posa in opera (installazione) di piastra di ancoraggio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall’alto costituito da linea flessibile orizzontale con cavo in acciaio, conforme e certificata Tipo C (linea vita) nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. Interasse aggraffature da 580 a 600 mm. L’interasse massimo tra due supporti è di 15 m [Cat. REGO - prodotto F STOP CRAB 630- cod.203003].

Estruso CAT 630 lavorato con asolature e accoppiato a due morsetti CRAB Tipo C. Dispositivo idoneo per ospitare ancoraggi di estremità ed intermedi di tutti i sistemi F-Stop CAT, in kit con n.2 morsetti CRAB tipo C, n°8 viti M8x20 con pasta autobloccante e n°8 grani con pasta autobloccante per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni e condizioni d'uso su scheda tecnica.

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

* i ripristini dell’impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
* la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

**NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.

REGO S.r.l Società Benefit

Via Giuseppe di Vittorio 79/M, 50053 Empoli (FI)

T. 0571417189 – [info@rego.it](mailto:info@rego.it) [www.rego.it](http://www.rego.it/)

Cod. Fisc. e Part. IVA 01925050500 Reg. Ditte CCIAA Firenze n. FI - 610451

Capitale Sociale € 80.000,00 int. vers. rev\_03\_2023