Accessorio Scala: PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA** | Accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala con gabbia di protezione |

Fornitura di accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La passerella con piano di sbarco consente un passaggio sicuro dalla scala alla copertura soprattutto quando la distanza da questa risulta essere non trascurabile. Trattasi di passerella con piano di sbarco di larghezza utile 500 mm in alluminio con camminamento in lamiera bugnata, antiscivolo e drenante, fornita di parapetti laterali costituiti da corrimano ad un’altezza di 1100 mm, battiginocchio e fascia fermapiede completa di bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Passerella con piano di sbarco - cod. 400210 … 400214].

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA** | Accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala con gabbia di protezione |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La passerella con piano di sbarco consente un passaggio sicuro dalla scala alla copertura soprattutto quando la distanza da questa risulta essere non trascurabile. Trattasi di passerella con piano di sbarco di larghezza utile 500 mm in alluminio con camminamento in lamiera bugnata, antiscivolo e drenante, fornita di parapetti laterali costituiti da corrimano ad un’altezza di 1100 mm, battiginocchio e fascia fermapiede completa di bulloneria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Passerella con piano di sbarco - cod. 400210 … 400214].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

**NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.