Accessorio Scala: PIANETTO DI RIPOSO

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA** | Accessorio PIANETTO DI RIPOSO per scala con gabbia di protezione |

Fornitura di accessorio PIANETTO DI RIPOSO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il pianetto di riposo è obbligatorio per normativa per scale con altezza maggiore di 10 metri e deve essere previsto ogni 6 metri di scala così da interrompere la salita dell’operatore. Trattasi di pianetto di riposo ribaltabile con piano in lamiera bugnata, antiscivolo e drenante, fornita di bulloneria inox di montaggio e fune per aprire/chiudere il pianetto in fase di discesa/salita della scala.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Pianetto di riposo - cod. 400201].

|  |  |
| --- | --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA** | Accessorio PIANETTO DI RIPOSO per scala con gabbia di protezione |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio PIANETTO DI RIPOSO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il pianetto di riposo è obbligatorio per normativa per scale con altezza maggiore di 10 metri e deve essere previsto ogni 6 metri di scala così da interrompere la salita dell’operatore. Trattasi di pianetto di riposo ribaltabile con piano in lamiera bugnata, antiscivolo e drenante, fornita di bulloneria inox di montaggio e fune per aprire/chiudere il pianetto in fase di discesa/salita della scala.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Pianetto di riposo - cod. 400201].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

**NOTE**

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.